**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả** | | **Xuất xứ** |
|
| I | ***Thiết bị phần cứng*** | |  |
| 1 | **7200-64250- 102** | **RealPresence Group 500-720p:** Group 500 HD codec, **EagleEyeIV-12x camera**, mic array, univ. remote, NTSC/PAL. Cables: 2 HDMI 1.8m, 1 CAT 5E LAN 3.6m, 1 HDCI digital 3m, Power: UK-Type G, BS 1363. Maintenance Contract Required. | Thái Lan |
| 2 |  | Partner Premier, One Year, RealPresence Group 500-720p: Group 500 HD codec, **EagleEyeIV-12x camera** |  |
| 3 | **5150-65081- 001** | **Group Series & Centro Multipoint License**. 6-way on Group 500 & Centro.  8-way on Group 700. Either supports 4-way HD continuous presence. | Thái Lan |
| II | ***Hệ Thống Âm Thanh Cho Từng Đại Biểu*** | |  |
| 1 | Bộ cấp nguồn trung tâm SH100 Sunrise Bộ cấp nguồn trung tâm Cấp nguồn cho micro chủ toạ đại biểu, có thể cấp lên đếnn 50 bộ | | China |
| 2 | Micro đại biểu SH100D Sunrise | | China |
| 3 | Bộ công suất Jarguar 203A Công suất ngõ ra : 300W/4Ω Ngõ vào kết nối bên ngoài : 2 ngõ vào cho micro 2 kênh ngõ vào Hiệu ứng : 2 chế độ Reverb, Echo – Delay Công suất hiệu dụng : 300W | | China |
| 4 | Loa treo tường Bose 502 Đáp ứng tần số: 110 Hz - 20 kHz Độ phủ: 120° H x 70° V Công suất: 150 W (600 W peak) Độ nhạy: 90 dB SPL Trở kháng: 8 Ω | | China |
| 6 | Monitor LG 60" | | Indo |
| 7 | Monitor LG 65 | | Indo |
| 8 | Đầu ghi lưu trữ Honeywell + HDD 3TB 3.5" | | China |
| 9 | Tủ rack 10U:W600/H540/D600 | | Vietnam |

*TP. Hồ Chí Minh , ngày 22* *tháng* 06 *năm* 2016

**TỔNG GIÁM ĐỐC**