**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả** | **Xuất xứ** |
|
| I | ***Thiết bị phần cứng***  |  |
| 1 | **7200-64250- 102** | **RealPresence Group 500-720p:** Group 500 HD codec, **EagleEyeIV-12x camera**, mic array, univ. remote, NTSC/PAL. Cables: 2 HDMI 1.8m, 1 CAT 5E LAN 3.6m, 1 HDCI digital 3m, Power: UK-Type G, BS 1363. Maintenance Contract Required. | Thái Lan |
| 2 |   | Partner Premier, One Year, RealPresence Group 500-720p: Group 500 HD codec, **EagleEyeIV-12x camera** |   |
| 3 | **5150-65081- 001** | **Group Series & Centro Multipoint License**. 6-way on Group 500 & Centro.  8-way on Group 700. Either supports 4-way HD continuous presence. | Thái Lan |
| II |  ***Hệ Thống Âm Thanh Cho Từng Đại Biểu*** |  |
| 1 | Bộ cấp nguồn trung tâm SH100 SunriseBộ cấp nguồn trung tâmCấp nguồn cho micro chủ toạ đại biểu, có thể cấp lên đếnn 50 bộ | China |
| 2 | Micro đại biểu SH100D Sunrise | China |
| 3 | Bộ công suất Jarguar 203ACông suất ngõ ra : 300W/4ΩNgõ vào kết nối bên ngoài : 2 ngõ vào chomicro 2 kênh ngõ vàoHiệu ứng : 2 chế độ Reverb, Echo – DelayCông suất hiệu dụng : 300W | China |
| 4 | Loa treo tường Bose 502Đáp ứng tần số: 110 Hz - 20 kHzĐộ phủ: 120° H x 70° VCông suất: 150 W (600 W peak)Độ nhạy: 90 dB SPLTrở kháng: 8 Ω | China |
| 6 | Monitor LG 60" | Indo |
| 7 | Monitor LG 65 | Indo |
| 8 | Đầu ghi lưu trữ Honeywell + HDD 3TB 3.5" | China |
| 9 | Tủ rack 10U:W600/H540/D600 | Vietnam |

*TP. Hồ Chí Minh , ngày 22* *tháng* 06 *năm* 2016

 **TỔNG GIÁM ĐỐC**